	中共泉州市委党校无线手持话筒采购及安装项目询价单
投标单位（盖章）：                联系人：      联系电话           

	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	产品品牌型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	1拖2无线手持话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.接收机前面板具有显示屏，能分别显示话筒状态信息以及话筒主机配置信息。前面板上有按键或旋钮调整话筒主机相关功能。
3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
4.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
5.具有ID码防串扰功能，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
6.发射机具有显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数等信息。
	套
	7
	
	
	
	

	2
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
	套
	2
	
	
	
	与无线手持话筒同一品牌

	3
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。支持信号分配输出至≥4台接收机。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电。
5.射频频率范围等同或优于470～950MHz
	台
	2
	
	
	
	与无线手持话筒同一品牌

	4
	辅材及安装调试费
	
	项
	1
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


